Załącznik nr 6 do OPZ – Warunki odbioru

# Usługa transmisji danych za pomocą łączy transmisji danych pomiędzy 56 lokalizacjami

# Usługa „VPLS” – 39 lokalizacji

# Po dołączeniu urządzeń brzegowych Zamawiającego do infrastruktury Wykonawcy zostanie z nich wykonane polecenie ping z CPD-1 i CPD-2 do wybranych innych trzech lokalizacji oraz z tych lokalizacji do CPOD-1 i CPD-2. Czas odpowiedzi nie może przekroczyć 50 ms dla obu kierunków.

# Usługa „Ethernet” – 14 połączeń

# Po dołączeniu urządzeń brzegowych Zamawiającego do infrastruktury Wykonawcy po obu stronach łącza zostanie pomiędzy nimi polecenie ping. Czas odpowiedzi nie może przekroczyć 50 ms dla obu kierunków.

# Usługa „ciemne włókna” – 3 pary włókien

# Po dołączeniu urządzeń brzegowych Zamawiającego do infrastruktury Wykonawcy po obu stronach zostanie pomiędzy nimi polecenie ping. Czas odpowiedzi nie może przekroczyć 50 ms dla obu kierunków.

# Usługa dostępu do sieci Internet

# Do infrastruktury Wykonawcy zostanie dołączony i skonfigurowany router Zamawiającego, a do routera komputer PC. Z tego komputera musi być dostęp do zasobów sieci Internet – zostaną otwarte trzy dowolne strony polskie i zagraniczne.

# Usługa sprzętu transmisyjnego świadczona za pomocą wydzielenia dedykowanych wirtualnych routerów

# Z wewnątrz sieci Zamawiającego (wirtualne maszyna w CPD-1 i CPD-2 z dostępem do sieci Internet) na stronie <https://www.whatismyip.com> zostanie odczytany publiczny adres IP oraz numer ASN z którego zostało nawiązane połączenie do tej strony.

# Usługa kolokacji urządzeń „Procesora”

# Podczas wizji lokalnych w CPD-1 i CPD-2 zostanie sprawdzona zgodność poszczególnych parametrów obu CPD z wymogami zawartymi w załączniku nr 4 do OPZ.