Załącznik nr A7 do OPZ – Skaner specjalistyczny

# Skaner specjalistyczny - specyfikacja

## Parametry ogólne

### Skaner szczelinowy, jednoprzebiegowy, dwustronny, kolorowy.

### Urządzenie wyposażone w panel użytkownika wyposażony w przyciski funkcyjne.

### Urządzenie umożliwiające cyfryzacje niestandardowych dokumentów.

## Skanowanie

### Optyczna rozdzielczość skanowania minimum 600 x 600 dpi.

### Skanowanie w kolorze.

### Jednoprzebiegowe, dwustronne skanowanie dokumentów co najmniej w formacie A4.

### Możliwość skanowania twardych kart, takich jak karty identyfikacyjne, prawa jazdy.

### Możliwość skanowania partii dokumentów złożonych z dokumentów różnych rodzajów i wielkości.

### Automatyczne określanie orientacji/obracanie dokumentu.

### Skanowanie długich dokumentów do minimum 1000 mm długości.

### Poziomy wymiar obszaru skanowania minimum 210 mm.

### Prędkość skanowania w rozdzielczości minimum 200 x 200 dpi (punktów na cal) minimum 30 stron/minutę w czerni w trybie jednostronnym.

### Obsługa standardu TWAIN i WIA.

### Skanowanie do wiadomości e-mail.

### Skanowanie do folderu.

### Skaner musi posiadać panel sterowania umożliwiający skanowanie dokumentów za pomocą przycisku.

## Podajniki i odbiorniki papieru

### Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 50 arkuszy papieru.

### Automatyczny podajnik dokumentów obsługuje arkusze o gramaturze do minimum 200 g/m2.

### Możliwość regulacji prowadnic bocznych w podajniku do różnych formatów dokumentów.

### Taca odbiorcza.

## Interfejsy komunikacyjne

### Urządzenie wyposażone w minimum 1 interfejs USB co najmniej w wersji 2.0.

### Urządzenie wyposażone w interfejs sieciowy Ethernet z złączem RJ45 obsługujący prędkości minimum 10/100 Mbit/s.

## Wsparcie techniczne

### Dostarczenie sterowników i oprogramowania do skanera.

### Sterowniki dostarczane przez producenta muszą być kompatybilne z systemami Windows 7/8/10 w wersji 32 i 64 bitowej.

### Urządzenie objęte minimum 24-miesięczną gwarancją producenta.