Załącznik nr C6 do OPZ – Szafka Rack

# Szafka Rack - specyfikacja

## Typ urządzenia

### Szafa Rack 19” wisząca wraz z wyposażeniem.

###

## Parametry ogólne

### Szafa rack przystosowana do montażu naściennego.

### Szafa przeznaczona do montażu urządzeń w standardzie RACK 19”.

### Szafka ze stali zabezpieczona przed korozją malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym.

### Zabezpieczony przed korozją stelaż do instalacji sprzętu składający się z minimum czterech szyn montażowych RACK w rozstawie 19”.

### Szyny montażowe z kwadratowymi otworami przystosowanymi do beznarzędziowego montażu gniazd na śruby.

### Głębokość szafy uzależniona od miejsca instalacji.

### Wysokość szafy uzależniona od miejsca instalacji.

### Drzwiczki przednie szklane (szyba hartowana) z zamkiem. W zależności od miejsca instalacji po uzgodnieniu z Zamawianym drzwiczki przednie stalowe z zamkiem.

### Drzwiczki w zależności od montażu otwierane w lewo lub w prawo.

### Ścianki boczne stalowe zdejmowane z zamkiem.

### Ścianka tylna stalowa z możliwością demontażu.

### Szafa wyposażona w przepusty kablowe w suficie oraz w podłodze.

### Szafa wyposażona w otwory wentylacyjne.

### Sufit z możliwością instalacji sufitowego panelu wentylacyjnego.

### Szafa wyposażona w złącze uziemiające.

###

## Wyposażenie

### Jedna listwa zasilająca z diodą LED sygnalizującą obecności zasilania, wyposażona w minimum 9 gniazd typu E ( gniazdo uniwersalne z uziemieniem), przystosowana do montażu w szafie Rack 19” z przewodem zasilającym.

### Szafa wyposażona w zestaw elementów mocujących szafę do ściany.

### Szafa wyposażona w komplet zaślepek wpustów kablowych.

### Szafa wyposażona w panel wentylacyjny.