Załącznik numer 2 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia część II

# Przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym „Dostawa przełączników sieciowych, urządzeń dostępowych, drukarek, skanerów i systemów zasilania gwarantowanego” dla Części II jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu w postaci przełączników sieciowych, w tym przełączników 48p, przełączników 48p POE, przełączników 24p, przełączników 24p POE i przełączników rdzeniowych dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie.

# Zamówienie realizowane jest w ramach szerszego zamówienia występującego pod nazwą: „Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi” do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

# Przedmiot zamówienia w postępowaniu przetargowym „Dostawa przełączników sieciowych, urządzeń dostępowych, drukarek, skanerów i systemów zasilania gwarantowanego” dla Części II obejmuje dostawę następujących Urządzeń:

Tabela 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika do OPZ zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** |
| 1 | Przełącznik 24p | B1 do OPZ |
| 2 | Przełącznik 24p POE | B2 do OPZ |
| 3 | Przełącznik 48p | B3 do OPZ |
| 4 | Przełącznik 48p POE | B4 do OPZ |
| 5 | Przełącznik rdzeniowy | B5 do OPZ |

# Dostawa Urządzeń w ramach Zamówienia obejmuje następujące ilości poszczególnych rodzajów Urządzeń realizowanych łącznie dla wszystkich Zamawiających Indywidualnych:

# Tabela 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika opisującego** | **Ilość****kpl.** |
| 1 | Przełącznik 24p | B1 do OPZ | 68 |
| 2 | Przełącznik 24p POE | B2 do OPZ | 51 |
| 3 | Przełącznik 48p | B3 do OPZ | 84 |
| 4 | Przełącznik 48p POE | B4 do OPZ | 74 |
| 5 | Przełącznik rdzeniowy | B5 do OPZ | 15 |

# Przez użyte powyżej pojęcie Urządzenia należy rozumieć: urządzenia, środki trwałe obejmujące: Przełącznik 24p, Przełącznik 24p POE, Przełącznik 48p, Przełącznik 48p POE, Przełącznik rdzeniowy, to jest obejmujące pozycje wskazane w pkt. 3 w Tabeli 1, o specyfikacji i charakterystyce wskazanej w załącznikach do OPZ przypisanych w pkt. 3 w Tabeli 1 (załączniki do OPZ B1,B2,B3,B4,B5).

# Przełączniki sieciowe muszą zostać wyposażone w komplet modułów SFP/SFP+ i patchcordów światłowodowych, które są potrzebne do dołączenia przełączników do infrastruktury podmiotu medycznego. Wraz z przełącznikami sieciowymi Wykonawca dostarczy komplet modułów SFP/SFP+ i patchcordów światłowodowych zgodnie z wytycznymi i szczegółowym wykazem ukompletowania przełączników sieciowych zawartym w  załączniku numer B6 do OPZ.

# Przedmiotem zamówienia, zwanym dalej Przedmiot Zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych wskazanych w pkt. 3 w ilościach wskazanych w pkt. 4 dla wszystkich Zamawiających Indywidualnych.

# Nabywcami Przedmiotu Zamówienia są Partnerzy, Uczestnicy Projektu to jest poszczególni Zamawiający Indywidualni wskazani w załączniku numer B7 do OPZ. Załącznik numer B7 do OPZ określa dokładną nazwę poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, to jest nazwy podmiotów leczniczych będących Partnerami lub Uczestnikami Projektu, którzy nabywają Przedmiot Zamówienia, dane identyfikacyjne Zamawiających Indywidualnych oraz rodzaj i ilość Urządzeń dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.

# Załącznik numer B7 do OPZ identyfikuje Zamawiających Indywidualnych i konkretyzuje przedmiot zamówienia w stosunku do każdego z nich, to jest określa ile i jakiego typu Urządzeń dany Zamawiający Indywidualny nabywa w ramach niniejszego postępowania.

# Nadto w załączniku numer B7 do OPZ sprecyzowano miejsce dostawy dla każdego z Zamawiających Indywidualnych, poprzez wskazanie dokładnego adresu miejsca dostawy do każdego z Zamawiających Indywidualnych.

# W przypadku zaoferowania produktu o charakterystyce dedykowanej dla Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, do wezwania Oferenta w toku badania ofert do uzupełnienia oferty o karty katalogowe oraz oświadczenie producenta potwierdzające, że charakterystyka produktu w konfiguracji dedykowanej spełnia wymagania opisane w OPZ, w szczególności dla parametrów budzących wątpliwość Zamawiającego.

# W przypadku zaoferowania produktu o charakterystyce dedykowanej dla Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo, do wezwania Oferenta w toku badania ofert do dokonania prezentacji w siedzibie Organizatora postępowania egzemplarza oferowanego niestandardowego produktu w ciągu maksymalnie siedmiu dni od otrzymania wezwania. Produkt i Oferent musi być przygotowany do zademonstrowania spełnienia każdego wymagania opisanego w OPZ, przy czym Organizator postępowania może ograniczyć prezentację do budzących wątpliwości funkcjonalności. Oferent jest zobowiązany zapewnić wszelkie zasoby sprzętowe i programowe niezbędne do wykonania prezentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji audio i wideo podczas prezentacji.

# Wszystkie przełączniki sieciowych za wyjątkiem Przełączników rdzeniowych muszą umożliwiać utworzenie stosu minimum 4 przełączników sieciowych składającego się z różnych typów zaoferowanych przełączników sieciowych tj. Przełącznik 24p, Przełącznik 24p POE, Przełącznik 48p, Przełącznik 48p POE, w dowolnej kombinacji z możliwością konfigurowania i zarządzania wszystkimi przełącznikami w stosie jako pojedynczą jednostką, z jednym adresem IP.

# W celu ułatwienia administratorom IT zarządzania, konfigurowania i rozwiązywania problemów z przełącznikami sieciowymi, wszystkie dostarczone przełączniki sieciowe powinny posiadać jednolity system poleceń konsoli zarządzania i konfiguracji przełącznikiem lub pochodzić od jednego producenta.