**02.09.2021 r.**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi**

**SzW/8/2021**

**Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SWZ.**

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

**Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SWZ i treści załączników w następującym zakresie:**

**W załączniku numer 1.15, 1.16, 1.20, 1.24, 1.38 i 1.42 do SWZ Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje:**

W pozycji 1.4.3 załącznika numer 1.15 do SWZ:

**Było:**

1.4.3 Wytyczne dotyczące dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją Urządzeń i Aplikacji zostały opisane w załączniku numer C17 do OPZ „Wytyczne do dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją”.

**Jest:**

1.4.3 Wytyczne dotyczące dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją Urządzeń i Aplikacji zostały opisane w załączniku numer C15 do OPZ „Wytyczne do dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją”.

W pozycji 1.3.3 załączników numer 1.16, 1.20, 1.24, 1.38 do SWZ:

**Było:**

1.3.3 Wytyczne dotyczące instalacji, montażu i konfiguracji dostarczonych Urządzeń zostały opisane w załączniku numer C15 do OPZ „Wytyczne instalacji, montażu i konfiguracji”.

**Jest:**

1.3.3 Wytyczne dotyczące dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją Urządzeń zostały opisane w załączniku numer C15 do OPZ „Wytyczne do dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją”.

W pozycji 1.4.3 załączników numer 1.16, 1.20, 1.24 i 1.42 do SWZ:

**Było:**

1.4.3 Wytyczne dotyczące instalacji, montażu i konfiguracji dostarczonych Urządzeń i Aplikacji zostały opisane w załączniku numer C15 do OPZ „Wytyczne instalacji, montażu i konfiguracji”.

**Jest:**

1.4.3 Wytyczne dotyczące dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją Urządzeń i Aplikacji zostały opisane w załączniku numer C15 do OPZ „Wytyczne do dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją”.

W pozycji 1.3.3 załącznika numer 1.42 do SWZ:

**Było:**

1.3.3 Wytyczne dotyczące instalacji, montażu i konfiguracji dostarczonych Urządzeń i Aplikacji zostały opisane w załączniku numer C15 do OPZ „Wytyczne instalacji, montażu i konfiguracji”.

**Jest:**

1.3.3 Wytyczne dotyczące dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją Urządzeń zostały opisane w załączniku numer C15 do OPZ „Wytyczne do dostawy wraz instalacją, montażem i konfiguracją”.

**W załączniku numer 1.16 do SWZ Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje:**

W pozycji 1.4.1 załącznika numer 1.16 do SWZ:

**Było:**

1.4.1 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje następujące Urządzenia i Aplikacje:

Tabela 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika do OPZ zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość**  **kpl.** |
| 1 | Access Point | C1 do OPZ | 33 |
| 2 | Kontroler WiFi | C2 do OPZ | 1 |
| 4 | Łącznik LAN | C3 do OPZ | 3 |
| 5 | Szafka Rack | C4 do OPZ | 3 |

**Jest:**

1.4.1 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje następujące Urządzenia i Aplikacje:

Tabela 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika do OPZ zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość**  **kpl.** |
| 1 | Access Point | C1 do OPZ | 33 |
| 2 | Kontroler WiFi | C2 do OPZ | 1 |
| 4 | Łącznik LAN | C5 do OPZ | 4 |
| 5 | Szafka Rack | C6 do OPZ | 4 |

W pozycjach 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11 i 1.4.12 załącznika numer 1.16 do SWZ:

**Było:**

1.4.8 Wykonawca dostarczy i zainstaluje trzy Szafki Rack o wysokości użytkowej 15U i głębokości ok. 600mm.

1.4.9 Wykonawca dostarczy i zainstaluje trzy Łączniki LAN 8J, każdy składający się z minimum 8 włókien światłowodowych jednomodowych. W tym jeden Łącznik LAN 8J składający się z dwóch odcinków. Łącznik należy zakończyć złączami światłowodowymi SM SC/PC.

1.4.10 Wykonawca zainstaluje Łączniki LAN 8J pomiędzy punktami dystrybucyjnymi w szpitalu. W tym jeden Łącznik LAN 8J Wykonawca zainstaluje pomiędzy centralnym punktem dystrybucyjnym a dwoma punktami dystrybucyjnymi.

1.4.11 Wykonawca zapewni na potrzeby Łączników LAN przełącznice światłowodowe, w tym dwie przełącznice światłowodowe należy wyposażyć dodatkowo w obudowy w formie szafki przystosowanej do montażu naściennego. Obudowa o wysokości 15U i głębokości około 600 mm wraz listwą zasilającą. Dodatkowa obudowa musi umożliwiać instalacje przełącznicy światłowodowej, przełącznika oraz dodatkowych urządzeń i elementów niezbędnych do zapewnienia transmisji.

1.4.12 Wykonawca zainstaluje przełącznice światłowodowe wraz z wyposażeniem w punktach dystrybucyjnych, w tym dwie przełącznice Wykonawca zainstaluje wraz dodatkową obudową, którą należy uziemić i zasilić, doprowadzić zasilanie elektryczne.

**Jest:**

1.4.8 Wykonawca dostarczy i zainstaluje cztery Szafki Rack o wysokości użytkowej 15U i głębokości ok. 600mm.

1.4.9 Wykonawca dostarczy i zainstaluje cztery Łączniki LAN 8J, każdy składający się z minimum 8 włókien światłowodowych jednomodowych. Łącznik należy zakończyć złączami światłowodowymi SM SC/PC.

1.4.10 Wykonawca zainstaluje Łączniki LAN 8J pomiędzy punktami dystrybucyjnymi w szpitalu.

1.4.11 Wykonawca zapewni na potrzeby Łączników LAN przełącznice światłowodowe, w tym jedną przełącznice światłowodową należy wyposażyć dodatkowo w obudowę w formie szafki przystosowanej do montażu naściennego. Obudowa o wysokości 15U i głębokości około 600 mm wraz listwą zasilającą. Dodatkowa obudowa musi umożliwiać instalacje przełącznicy światłowodowej, przełącznika oraz dodatkowych urządzeń i elementów niezbędnych do zapewnienia transmisji.

1.4.12 Wykonawca zainstaluje przełącznice światłowodowe wraz z wyposażeniem w punktach dystrybucyjnych, w tym jedną przełącznice Wykonawca zainstaluje wraz dodatkową obudową, którą należy uziemić i zasilić, doprowadzić zasilanie elektryczne.

**W załączniku numer 1.32 do SWZ Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje:**

W pozycji 1.3.1 załącznika numer 1.32 do SWZ Zamawiający poprawił numery załączników zawierających SOPZ:

**Było:**

1.3.1 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje następujące Urządzenia:

Tabela 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika do OPZ zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość**  **kpl.** |
| 1 | Przełącznik 24p POE | C10 do OPZ | 1 |
| 1 | Przełącznik 48p POE | C12 do OPZ | 5 |

**Jest:**

1.3.1 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje następujące Urządzenia:

Tabela 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika do OPZ zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość**  **kpl.** |
| 1 | Przełącznik 24p POE | C11 do OPZ | 1 |
| 1 | Przełącznik 48p POE | C13 do OPZ | 5 |

**Załączniki:**

- Zmodyfikowany Załącznik nr 1.15 do SWZ - OPZ cześć 15 - 2.09.21 r.

- Zmodyfikowany Załącznik nr 1.16 do SWZ - OPZ cześć 16 - 2.09.21 r.

- Zmodyfikowany Załącznik nr 1.20 do SWZ - OPZ cześć 20 - 2.09.21 r.

- Zmodyfikowany Załącznik nr 1.24 do SWZ - OPZ cześć 24 - 2.09.21 r.

- Zmodyfikowany Załącznik nr 1.32 do SWZ - OPZ cześć 32 - 2.09.21 r.

- Zmodyfikowany Załącznik nr 1.38 do SWZ - OPZ cześć 38 - 2.09.21 r.

- Zmodyfikowany Załącznik nr 1.42 do SWZ - OPZ cześć 42 - 2.09.21 r.