Załącznik numer 1.1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia część 1

# Przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym „Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi” dla Części 1 jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu w postaci urządzeń dostępowych, drukarek, skanerów i systemów zasilania gwarantowanego, w tym tabletów, komputerów stacjonarnych, czytników kodów przewodowych, czytników kodów bezprzewodowych, drukarek etykiet, drukarek opasek, skanerów specjalistycznych oraz zasilaczy UPS dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie.

# Zamówienie realizowane jest w ramach szerszego zamówienia występującego pod nazwą: „Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi” do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

# Przedmiot zamówienia w postępowaniu przetargowym „Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi” dla Części 1 obejmuje dostawę następujących Urządzeń:

Tabela 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika do OPZ zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** |
| 1 | Tablet typ A | A1 do OPZ |
| 2 | Tablet typ B | A2 do OPZ |
| 3 | Tablet typ C | A3 do OPZ |
| 4 | Komputer stacjonarny | A4 do OPZ |
| 5 | Czytnik kodów przewodowy | A5 do OPZ |
| 6 | Czytnik kodów bezprzewodowy | A6 do OPZ |
| 7 | Drukarka etykiet | A7 do OPZ |
| 8 | Drukarka opasek | A8 do OPZ |
| 9 | Skaner specjalistyczny | A9 do OPZ |
| 10 | UPS typ A | A10 do OPZ |
| 11 | UPS typ B | A11 do OPZ |
| 12 | UPS typ C | A12 do OPZ |
| 13 | UPS typ D | A13 do OPZ |
| 14 | UPS typ E | A14 do OPZ |
| 15 | UPS typ F | A15 do OPZ |

oraz w przypadku jednego zasilacza UPS prace montażowe i instalacyjne.

# Dostawa Urządzeń w ramach Zamówienia obejmuje następujące ilości poszczególnych rodzajów Urządzeń realizowanych łącznie dla wszystkich Zamawiających Indywidualnych:

# Tabela 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Numer załącznika opisującego** | **Ilość****kpl.** |
| 1 | Tablet typ A | A1 do OPZ | 376 |
| 2 | Tablet typ B | A2 do OPZ | 143 |
| 3 | Tablet typ C | A3 do OPZ | 19 |
| 4 | Komputer stacjonarny | A4 do OPZ | 6 |
| 5 | Czytnik kodów przewodowy | A5 do OPZ | 294 |
| 6 | Czytnik kodów bezprzewodowy | A6 do OPZ | 352 |
| 7 | Drukarka etykiet | A7 do OPZ | 86 |
| 8 | Drukarka opasek | A8 do OPZ | 37 |
| 9 | Skaner specjalistyczny | A9 do OPZ | 29 |
| 10 | UPS typ A | A10 do OPZ | 1 |
| 11 | UPS typ B | A11 do OPZ | 7 |
| 12 | UPS typ C | A12 do OPZ | 9 |
| 13 | UPS typ D | A13 do OPZ | 88 |
| 14 | UPS typ E | A14 do OPZ | 12 |
| 15 | UPS typ F | A15 do OPZ | 19 |

# Przez użyte powyżej pojęcie Urządzenia należy rozumieć: urządzenia, środki trwałe obejmujące: Tablet typ A, Tablet typ B, Tablet typ C, Komputer stacjonarny, Czytnik kodów przewodowy, Czytnik kodów bezprzewodowy, Drukarka etykiet, Drukarka opasek, Skaner specjalistyczny, UPS typ A, UPS typ B, UPS typ C, UPS typ D, UPS typ E, UPS typ F, to jest obejmujące pozycje wskazane w pkt. 3 w Tabeli 1, o specyfikacji i charakterystyce wskazanej w załącznikach do OPZ przypisanych w pkt. 3 w Tabeli 1 (załączniki do OPZ A1,A2,A3,A4,A5,A6, A7,A10,A13, A14, A15).

# Wszystkie wskazane wyżej Tablety typ B , Tablety typ C i Komputery stacjonarne muszą być wyposażone w zainstalowany system operacyjny, zgodny z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik numer A16 do OPZ.

# Przedmiotem zamówienia, zwanym dalej Przedmiot Zamówienia jest dostawa tabletów, komputerów stacjonarnych, czytnik kodów, drukarek etykiet, drukarek opasek, skanerów specjalistycznych i UPS-ów wskazanych w pkt. 3 w Tabeli 1 w ilościach wskazanych w pkt. 4 w Tabeli 2 dla wszystkich Zamawiających Indywidualnych.

# Nabywcami Przedmiotu Zamówienia są Partnerzy, Uczestnicy Projektu to jest poszczególni Zamawiający Indywidualni wskazani w załączniku numer A17 do OPZ. Załącznik numer A17 do OPZ określa dokładną nazwę poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, to jest nazwy podmiotów leczniczych będących Partnerami lub Uczestnikami Projektu, którzy nabywają Przedmiot Zamówienia, dane identyfikacyjne Zamawiających Indywidualnych oraz rodzaj i ilość Urządzeń dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.

# Załącznik numer A17 do OPZ identyfikuje Zamawiających Indywidualnych i konkretyzuje przedmiot zamówienia w stosunku do każdego z nich, to jest określa ile i jakiego typu Urządzeń dany Zamawiający Indywidualny nabywa w ramach niniejszego postępowania.

# Nadto w załączniku numer A17 do OPZ sprecyzowano miejsce dostawy dla każdego z Zamawiających Indywidualnych, poprzez wskazanie dokładnego adresu miejsca dostawy do każdego z Zamawiających Indywidualnych.

# Wykonawca w ramach Zamówienia dokona montażu, instalacji i konfiguracji następującego zasilacza UPS:

## Zasilacz UPS typ A dostarczony do Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie.

# Instalacja zasilaczy UPS obejmuje:

## Montaż zasilaczy UPS w szafach teleinformatycznych.

## Konfiguracja zasilacza UPS zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

## Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej zasilacze UPS.

## Montaż elementów wyposażenia zasilaczy UPS.

## Zasilenie z zasilacza UPS dostarczonych paneli dystrybucji napięć.

# W ramach postępowania Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia, elementy i materiały niezbędne do montażu, instalacji i konfiguracji zasilaczy UPS tj. kable elektryczne, kable sygnałowe, zabezpieczenia prądowe, listwy instalacyjne.

# Instalacje elektryczną i logiczną należy wykonać w listwach instalacyjnych lub prowadzić w istniejących listwach, w kanałach podłogowych, na drabinkach, w kanałach instalacyjnych.

# Wykonując instalację elektryczne należy stosować zabezpieczenia prądowe i przewody zasilające miedziane minimum 3x2,5mm2.

# Do podłączenia zasilania do zasilaczy UPS należy stosować zabezpieczenia prądowe i miedziane przewody zasilające zgodne z zaleceniami producenta zasilaczy UPS.

# Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac instalacyjnych do dokonania uzgodnień technicznych z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie prac elektrycznych i montażowych.